{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["项目经理-任务书","部门经理-任务书","工程师-任务书"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"项目经理-任务书","index":0,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[2,1,2,2],[2,4,2,5],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[11,1,11,5],[4,0,7,0],[4,1,7,5]]}
["项目任务书"]
[{"$nulls":4},"年度："]
["责任人","朱冰洁",null,"项目名称","智能导航机器人"]
["责任人职务","图像算法工程师",null,"直接主管","鲁莉"]
["项目总目标"]
[]
[]
[]
["年度项目目标"]
["年度项目任务分解到季度","\n第一季度：\n1：对提取的人体点云数据进行三角化网格重建，对重建后的数据预处理并测试验证配准算法。\n\n第二季度：\n1：2D任意曲线投影到3D空间，进行3D曲线拟合形成点云路径，代码开发和优化并封装成dll\n2：编写测试demo，测试点云路径提取的功能以及运行效率\n\n第三季度：\n1：点云前处理的各个模块（滤波、采样等）代码开发和优化并封装成dll\n2：编写点云前处理测试demo\n3：联调：结合2D实际分割出的脏器轮廓信息，测试点云路径提取在实际场景中的效果和性能\n\n第四季度：\n开始进行方案调研：人体发生位移的情况下，基于视觉信息动态调整预规划的扫查路径\n\n\n\n\n"]
["责任人签名/日期：",null,null,"直接主管签名/日期："]
["项目经理签名/日期："]

{"sheet":"部门经理-任务书","index":1,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[2,1,2,2],[2,4,2,5],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5]]}
["研发任务书"]
[{"$nulls":4},"年度："]
["责任人",null,null,"兼任子项目名称"]
["责任人职务",null,null,"直接主管"]
["重点项目任务支持"]
["团队建设和人员培养目标"]
["子项目目标"]
["责任人签名/日期：",null,null,"直接主管签名/日期："]

{"sheet":"工程师-任务书","index":2,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[2,1,2,2],[2,4,2,5],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,5]]}
["研发任务书"]
[{"$nulls":4},"年度："]
["责任人","朱冰洁",null,"项目名称","智能导航机器人"]
["责任人职务","图像算法工程师",null,"直接主管","鲁莉"]
["主项目年度目标","基于点云的数据前处理以及扫查路径提取的实现"]
["现有产品支持或其他项目目标"]
["本人任务分解到季度","第一季度：\n1：对提取的人体点云数据进行三角化网格重建，对重建后的数据预处理并测试验证配准算法。\n第二季度：\n1：2D任意曲线投影到3D空间，进行3D曲线拟合形成点云路径，代码开发和优化并封装成dll\n2：编写测试demo，测试点云路径提取的功能以及运行效率\n第三季度：\n1：点云前处理的各个模块（滤波、采样等）代码开发和优化并封装成dll\n2：编写点云前处理测试demo\n3：联调：结合2D实际分割出的脏器轮廓信息，测试点云路径提取在实际场景中的效果和性能\n第四季度：\n1：结合机器人运动空间对3D扫查路径进行动态调整\n2：开始进行方案调研：人体发生位移的情况下，基于视觉信息动态调整预规划的扫查路径\n"]
["责任人签名/日期：",null,null,"直接主管签名/日期："]
["项目经理签名/日期："]